
Burn firmware terakhir

1. Nyalakan board dengan switch ON OFF ke posisi ON
2. Pastikan koneksi kabel downloader usb ftdi sudah terhubung
3. Hubugnkan usb ftdi ke computer, lihat alokasi COM port.
4. Buka burn.sh melalui notepad. Edit dan Pastikan COM port sudah sama dengan yang didetect PC.
5. Run burn.sh dengan bash terminal. -> ./burn.sh

Jika pc menggunakan windows bisa menginstall gitlab terlebih dahulu

1. Berikut ini contoh tampilan berhasil burn




B. Setup Wifi Access Point


1. Caranya seperti melakukan tethering wifi pada HP Android
2. Pastikan setting access point name : “ wifikuda” dan password : “bismill4h”
3. Ketika device berhasil terhubung, LED indicator Net akan berkedip setiap 2 detik.

C. Melihat data yang diupload di google firebase

1. Melalui browser login ke page: https://console.firebase.google.com/
2. Username : [researchsao@gmail.com](mailto:researchsao@gmail.com) password Allahswt1\*
3. Masuk ke project smarthome



1. Klik Real time database



1. Data akan terpantau secara real time jika ada yang masuk

